		보 도 자 료
2021년 11월 26일(조간)부터 보도될 수 있도록 협조 바랍니다. * 인터넷, 방송, 통신은 11월 25일 11시부터 보도 가능
배포일시	2021.11.25.(총 5쪽)		담당부서	생산기술개발과
담당과장	박기도 과장 (055-350-1250)		담 당 자	박진기 연구사 (055-350-1268)

식량작물 재배면적, 더 쉽고 빠른 예측 기대

- 옥수수 재배면적 예측 프로그램 개발… 정확도 89%, 시간 75% 절감 -

□ 농촌진흥청(청장 허태웅)은 무인기(드론) 영상으로 넓은 지역에 심기는 옥수수 재배면적을 파악하는 기술을 확립, 특허등록하고 예측 프로그램을 개발했다고 밝혔다.

‘무인기 기반 영상 취득의 광지역 공간정보 구축시스템’(10-2262382), ‘작물 재배면적 추출방법 및 프로그램’(10-23174082)

○ 옥수수 재배면적 추출 프로그램은 면 단위(4,000헥타르) 이상의 넓은 지역을 촬영한 뒤 농경지 전자지도*를 이용해 농경지만 추출하고, 인공지능 분석**으로 재배면적을 자동으로 추출해 주는 소프트웨어다.

* 농경지 전자지도 : 항공사진 등 활용 실제 농경지 상태를 전자지도로 표현

** 인공지능(머신러닝, SVM) 분석: 컴퓨터를 학습시켜 스스로 분석하는 기술

○ 농촌진흥청은 충북대학교, ㈜공간정보와 함께 2019년부터 2021년까지 3년간 드론 영상을 분석해 풋옥수수 주산지인 충청북도 괴산군 감물면의 옥수수 재배면적 파악 기술을 연구했다.

○ 이어 예측 프로그램을 개발해 재배면적을 추정한 결과, 약 89%의 정확도를 얻었다.

* 평균 정확도 : 89.0% (’19년 90.6%, ‘20년 89.5%, ’21년 86.2%)

□ 전문적인 지식이 필요하고, 관련 소프트웨어를 통해 분석하는 영상분석은 쉽게 접근하기 어려운 분야이지만, 이번에 개발된 프로그램에는 드론 촬영과 소프트웨어 사용법이 포함되어 있어 넓은 지역의 옥수수 재배면적을 손쉽게 산출할 수 있도록 했다.

○ 옥수수 재배면적 추출 프로그램 작업은 ① 옥수수 재배지역 드론촬영 ② 영상정합 ③ 자료 전처리 ④ 재배필지 추출 ⑤ 재배면적 확인 순서로 진행된다.

여러장의 사진을 하나의 영상으로 합치는 방법. 드론에서 중복도를 주여 여러장의 사진을 촬영한 후 넓은지역을 하나의 사진으로 만드는 방법

○ 드론은 1시간당 300헥타르를 촬영할 수 있는데, 감물면* 옥수수 재배면적 산출 촬영에는 1일, 영상정합에는 2일이 소요됐다. 프로그램 분석과 추출은 실시간 확인이 가능하므로 옥수수 재배면적을 파악하는 데 약 3～4일이 걸린다.

* 감물면 전체면적: 4,280헥타르 촬영한 농경지 면적: 2,680헥타르

○ 옥수수 재배면적 추출 프로그램을 이용하면 비전문가도 비교적 쉽게 영상분석 과정을 처리할 수 있어 재배면적을 산정하는 데  전수조사 대비 시간을 75% 절약할 수 있다.

* 전수조사 : 16일(4명 4일), 영상분석 4일(1명 4일)

□ 농촌진흥청 생산기술개발과 박기도 과장은 “옥수수 재배면적 추출 프로그램 개발로 짧은 시간에 재배면적을 파악할 수 있으며, 그 결과를 국가통계 보조 자료로 활용할 수 있다.”라며,

○ “옥수수 재배면적을 쉽고 빠르게 파악할 수 있도록 드론 촬영부터 프로그램 분석까지 사용법을 안내서로 제작하고, 현장 설명회를 개최해 공공기관과 지자체에 무료로 보급하겠다.”라고 말했다.

○ 충북 괴산 감물면에서 옥수수를 재배하는 농업인 임병철 씨는 “옥수수 상품 출하 전 재배면적을 알 수 있으면, 판매가격을 예상할 수 있기 때문에 농가소득 향상에 도움이 될 것이다”라고 말했다.

[참고자료] 옥수수 재배면적 추출 프로그램 등

	보도자료 관련 문의나 취재는 농촌진흥청 생산기술개발과 박진기 농업연구사((☎ 055-350-1268)에게 연락바랍니다.

□ 재배면적 추출 프로그램 처리 과정

□ 충청북도 괴산군 감물면 옥수수 재배 필지 추출 결과

<2019>	<2020>	<2021>

□ 옥수수 재배 면적 추정 결과

○ 대상 지역: 충청북도 괴산군 감물면(2021년 기준)

○ 재배 필지 조사 결과: 76.47ha    ○ 영상 분석 결과: 65.89ha

○ 옥수수는 과소추정 되고 기타작물은 과대추정 되는 경향이 있음

○ 옥수수 추출 정확도는 3년 평균 89%로 나타남

방법	작물 연도	옥수수	기타작물	전체
전수조사(A)	2019	62.80ha (410필지)	426.42ha (2,847필지)	489.22ha (3,257필지)
	2020	78.83ha (463필지)	423.43ha (3,427필지)	502.26ha (3,890필지)
	2021	76.47ha (440필지)	510.93ha (4,370필지)	587.40ha (4,810필지)
드론분석(B)	2019	56.87ha (355필지)	420.95ha (2,806필지)	477.82ha (3,161필지)
	2020	70.55ha (412필지)	421.93ha (3.367필지)	492.48ha (3,779필지)
	2021	65.89ha (390필지)	521.51ha (4,420필지)	587.40ha (4,810필지)
정확도 (B/A*100)	2019	90.6%	98.7%
	2020	89.5%	99.6%
	2021	86.2%	102.2%
	평균	88.8%	100.2%

□ 옥수수 재배면적 추출 프로그램

○ 개발언어 : C++ MFC

○ 개발환경 : Visual studio 2015 64bit